潜江市政府采购

招 标 文 件

**项目编号：潜采字-2022-0003**

**项目名称：不动产登记系统和交易一体化系统安全等级保护测评整改**

潜江市政府采购中心

2022年7月

目录

第一章 投标邀请书 1

一、项目基本情况 1

二、申请人的资格要求 1

第二章 投标人须知 4

投标须知前附表 4

一、 说 明 7

二、 招标文件 7

三、 投标文件 9

四、 开标与评标 13

五、 投标人信用信息及查询 16

六、 中标与合同 17

七、 采购信息公告 18

八、 质疑及提交 18

九、 相关条文解读 19

十、 适用法律 20

十一、 招标文件的解释权 20

第三章 项目技术、服务及商务要求 21

二、项目概述及简介 22

三、国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范 24

第四章 资格审查方法及标准 37

一、 资格审查方法 37

二、 资格审查标准 37

第五章 评标方法、程序及标准 40

一. 评标方法 40

二. 评标程序及标准 40

三. 评审因素及评分标准 44

第六章 合同书格式（参考） 47

第七章 投标文件格式（参考） 49

第一部分 资格证明文件 49

第二部分 商务文件 52

第三部分 技术、服务文件 54

附件一. 投标书 56

附件二. 中小企业声明函（货物） 57

附件三. 中小企业声明函（工程、服务） 58

附件四. 残疾人福利性单位声明函 59

附件五. 开标一览表 61

附件六. 62

投标报价明细表 62

附件七. 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表 63

附件八. 投标货物（工程或服务）清单 64

附件九. 法定代表人授权书 65

附件十. 投标人的资格声明 66

附件十一. 项目负责人、技术负责人简历表 67

附件十二. 项目班子成员情况表 68

附件十三. 投标人类似项目业绩表 69

附件十四. 符合性审查对照表 70

附件十五. 商务要求响应、偏离说明表 71

附件十六. 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表 72

附件十七. 商务评议对照表 73

附件十八. 技术、服务要求响应、偏离说明表 74

附件十九. 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表 75

附件二十. 技术、服务评议对照表 76

附件二十一. 投标人信用承诺书 77

# 投标邀请书

**项目概况：**

**不动产登记系统和交易一体化系统安全等级保护测评整改的潜在供应商应在湖北省政府采购网获取采购文件，并于2022年8月10日10点00分（北京时间）前提交响应文件。**

## 一、项目基本情况

1.项目编号：潜采字-2022-0003

2.政府采购计划备案号:潜集采[2022]178号

　　3.项目名称：不动产登记系统和交易一体化系统安全等级保护测评整改

4.采购方式：公开招标

5.预算金额（万元）：149.01万元

6.最高限价（万元）：149.01万元

7.采购需求：下一代防火墙、日志审计、数据库审计、终端准入系统、网络版杀毒软件、备份一体机、上网行为管理、web防火墙等设备等，详见招标文件第三章。

8.合同履行期限：合同签订后60个日历天内

9.本项目是否接受联合体投标：否

10.是否可采购进口产品：否

11.本项目是否专门面向中小微企业：否

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）投标人必须是在中国境内依法注册的法人、其他组织或者自然人；其中特种行业（银行、保险、电力、电信等），可以由总公司授权分公司参加；

（2）落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

6.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：2022年7月21日至2022 年7月27日

2.地点：湖北省政府采购网，免费下载本公告后的附件。

3.方式：点击本公告中的文件下载链接下载招标文件，潜在投标人应是潜江市政府电子采购平台注册供应商，在获取招标文件时间内通过潜江市政府电子采购平台点击项目参与(未在获取招标文件时间内点击项目参与的投标人将无法提交投标文件)。非注册供应商应办理注册手续。注册网站：https://dzcg.hubeigp.gov.cn/assets/page/registerUser/register\_g.html?cloudid=194，注册咨询联系电话：0728-6238550

4.售价（元）：0

四、响应文件提交

1.开始时间：2022年7月21日8点30分（北京时间）

2.截止时间：2022年8月10日10点00分（北京时间）

3.地点：潜江市政府电子采购平台（https://sso.hubeigp.gov.cn/checkLogin?sourceURL=https%3A%2F%2Fdzcg.hubeigp.gov.cn%2Flogon&cloudid=194）。

五、开启

1.时间：2022年8月10日10点00分（北京时间）

2.地点：潜江市政府电子采购平台（https://sso.hubeigp.gov.cn/checkLogin?sourceURL=https%3A%2F%2Fdzcg.hubeigp.gov.cn%2Flogon&cloudid=194）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

1. 其他补充事宜

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：潜江市自然资源和规划局

　　地址：潜江市园林街道横堤路20号

联系方式：13507221520

2、采购代理机构信息

名称：潜江市政府采购中心

地址：潜江市政府采购中心207室（潜江市章华南路34号）

联系方式：0728-6238550

3、项目联系方式

项目联系人：徐江

电话：13507221520

# 投标人须知

**投标须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 |
| 1 | 项目编号 | 潜采字-2022-0003 |
| 2 | 项目名称 | **不动产登记系统和交易一体化系统安全等级保护测评整改** |
| 3 | 项目属性 | 货物 |
| 4 | 采购人 | 潜江市自然资源和规划局 |
| 5 | 投标保证金 | 不收取 |
| 6 | 投标文件份数 | 投标文件一份，包括：投标文件（PDF格式）；投标数据文件（Excel格式） |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日历日 |
| 8 | 资格预审 | 不进行 |
| 9 | 投标文件递交时间 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
| 10 | 开标时间、地点 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
| 11 | 备选方案 | 不允许详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
| 12 | 实物样品 | 不提供 |
| 13 | 中标后分包 | 不允许详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法详见第五章“评标方法、程序及标准”要求 |
| 15 | 本项目标的所属行业 | 工业 |
| 16 | 中小企业 | 非专门面向 |
| 17 | 监狱企业 | 非专门面向 |
| 18 | 质疑及提交 | 向潜江市政府采购中心或采购人提出书面质疑，并附有关材料。 |
| 19 | 履约保证金 | 不收取 |
| 20 | 中标服务费 | 不收取 |
| 21 | **电子投标特别提示** | 1、本项目采用网上投标，参与本项目投标人应获得潜江市政府电子采购平台安全证书（CA锁）及电子签章，且安全证书（CA锁）在有效期内。2、电子投标文件制作及递交等有关操作见《湖北省政府电子采购云平台》，网址：https://dzcg.hubeigp.gov.cn/assets/special/100/hbenterpoint.html；另集中采购机构提供电子采购平台咨询服务，QQ群：463671735/966545752，联系电话：0728-6238550。3、交易平台环境要求：①操作系统：Windows 7及以上版本；②浏览器：360浏览器、Internet Explorer 11、10；③办公软件：Microsoft Office 2007-2016完整版、WPS Office 2019个人版、WPS Office 企业版；④PDF软件推荐： 平台自带PDF软件（软件路径：C:\Windows\winaip）。非以上环境可能出现错误影响其投标，登录交易平台时如提示更新插件则必须更新，否则将影响其电子投标。4、供应商在点击项目参与后，应测试以模拟数据填写投标数据文件，进行电子盖章，进入我的投标界面进行文件上传，以检测其电子投标机器环境是否正常，如有问题请在供应商电子采购平台咨询服务QQ群中反馈并获得技术支持。如在临近开标的48小时内发现电子投标机器环境有问题，导致技术支持无法在投标截止前解决其问题而影响电子投标的，投标人自行承担相应责任。5、投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人自行承担相应责任6、投标人可远程参加开标或到集中采购机构现场参加开标。现场参加开标的，应携带CA锁和笔记本电脑（操作系统：Windows 7及以上版本），以便线上进行开标操作。7、投标人应牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。8、投标人应充分考虑到网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，集中采购机构和采购人不承担任何责任。 |
| 22 | **政府采购合同融资** | 政府采购合同融资（以下简称“政采贷”）：为加大金融支持实体经济发展的力度，充分发挥政府采购支持中小微企业发展的政策功能，参与政府采购活动的中小微企业，若有融资需求，在获得政府采购中标（成交）通知书后，即可登陆湖北省政府采购合同融资平台（https://czt.hubei.gov.cn/zcd/homepage）向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，为中小微企业提供融资服务。具体要求详见鄂财采发[2020]5号文，此文件可在湖北省政府采购网、湖北省政府采购合同融资平台查询。 |

## 说 明

1. **适用范围**

招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。

1. **当事人定义**
2. **“采购人”是指：**详见第一章“投标邀请书”。
3. **“监管部门”是指：**潜江市政府采购办公室。
4. **“集中采购机构”是指：**潜江市政府采购中心。
5. **“投标人”是指：**响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
6. **“合格的投标人”是指：**资格审查和符合性审查合格的投标人。
7. **“中标人”是指：**经评标委员会评审，授予合同的投标人。
8. **项目属性及定义**
9. **“货物”是指**：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
10. 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。
11. 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。
12. **“工程”是指**：计算机网络系统工程。
13. **“服务”是指：**除货物和工程（含本章3.2条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象,包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。
14. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。
15. **投标费用**
16. 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
17. 根据《政府采购法》和有关规定，集中采购机构不向中标人收取中标服务费。

## 招标文件

1. **招标文件的构成**

各包段**招标文件**由招标文件（Word格式）和招标数据文件（Excel格式）构成。（采用电子版文件压缩包格式提供）

**5.1招标文件（Word格式）由下列文件组成：**

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 项目技术、服务及商务要求

第四章 资格审查方法及标准

第五章 评标方法、程序及标准

第六章 合同书格式（参考）

第七章 投标文件格式（参考）

其 他 在招标过程中由集中采购机构发出的修正和补充文件等

**5.2招标数据文件（Excel格式）由下列文件组成：**

第一部分 封面

第二部分 开标一览表（含明细）

第三部分 需求响应表（如有）

第四部分 评审对照表

第五部分 评分对照表（如有）

1. **招标文件疑问的提交**
2. 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向集中采购机构提出询问，在6.2规定的时间前通过集中采购机构电子采购平台向集中采购机构提交询问函。
3. 潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出疑问的，集中采购机构将视其认同招标文件，在规定的时间后就招标文件内容提出的询问将不予受理。
4. 集中采购机构将组织采购人对潜在投标人所提交的疑问通过电子采购平台（或网上公告）的形式予以答复。必要时，集中采购机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容通过电子采购平台（或网上公告）通知在电子采购平台针对本项目点击项目参与的每个潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。
5. **招标文件的澄清、修改**
6. 集中采购机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构和采购人将在投标截止时间至少15日前，通过电子采购平台（或网上公告）通知在电子采购平台针对本项目点击项目参与的每个潜在投标人。
7. 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，集中采购机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，通过电子采购平台（或网上公告）通知在电子采购平台针对本项目点击项目参与的每个潜在投标人。
8. 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即在电子采购平台向电子采购平台集中采购机构确认收悉。
9. **现场考察**
10. 采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已在电子采购平台对本项目点击项目参与的潜在投标人现场考察。采购人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。
11. 采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。
12. 经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

## 投标文件

1. **投标的语言**

投标人提交的投标文件以及投标人与集中采购机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。

1. **投标文件的构成**

各包段投标人编制的**投标文件**应包括投标文件（PDF格式）和投标数据文件（Excel格式），但不限于下列内容：

10.1**投标文件（PDF格式）**

第一部分 资格证明文件（详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成

第二部分 商务文件（详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）

第三部分 技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）

10.2**投标数据文件（Excel格式）**

第一部分 封面

第二部分 开标一览表（含明细）

第三部分 需求响应表（如有）

第四部分 评审对照表

第五部分 评分对照表（如有）

1. **投标文件编制**
2. 招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别制作，并注明对应包号。
3. 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受集中采购机构对其中任何资料进一步核实的要求。
4. 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。
5. 投标文件（PDF格式）应按招标文件中第七章“投标文件格式”按包段编写投标文件，使用A4规格编制，应编写目录，目录能链接到投标文件（PDF格式）对应章节；且具有文档结构图（设置方法：在Word中设置相应章节的段落大纲级别；查看方法：打开Word视图中的“文档结构图”后能看到各章节）。投标文件（PDF格式）中第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件的**页码必须连续**。
6. 投标数据文件（Excel格式）应确保招标文件的内容已充分覆盖了《开标一览表（含明细）》、《需求响应表》、《评审对照表》、《评分对照表》(如有)中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。
7. 为了保证系统电子化处理效率，投标人在保证可辨认清晰度情况下扫描时应尽量降低扫描分辨率，输出为JPG文件格式，以减少成稿文件的容量大小。对于以文字为主的文件扫描，建议最高200DPI；对于图片为主且颜色丰富的文件，建议最高300DPI。
8. 为了保证系统整体效率，系统对所提交的电子投标文件有容量的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传投标文件。
9. 投标文件及相关资料无论投标人中标与否均不予退还。
10. **投标报价**
11. 投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。
12. 投标人应按照“第三章 项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照招标文件的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。
13. 《开标一览表（含明细）》填写时应响应下列要求：
14. 应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；
15. 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用。
16. 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照**无效投标处理**。
17. 投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。
18. 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。
19. 投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照**无效投标处理**。
20. **备选方案**

只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照**无效投标处理**。

1. **中标后分包**

14.1招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应与具备相应资质条件的接受分包主体签订分包意向协议，明确分包合同份额占合同总金额的比例，接受分包主体不得再次分包。

14.2享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

14.3招标文件未规定投标人中标后可以(或要求)分包的，若投标人中标后分包，应承担相应的法律责任。

1. **联合体投标**
2. 两个及以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。
3. 采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条**第一款**规定的条件。
4. 联合体各方之间应签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中应提供联合投标协议并约定联合体各方合同份额占合同总金额的比例。
5. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6. 采取联合体形式投标的，其投标文件应由联合体所有成员或其各自正式授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。
7. 采取联合体形式投标的，项目评审时只对联合体主体进行评议。
8. 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体单位负主要责任。
9. 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
10. 招标文件第一章“项目基本情况”中未载明是否接受联合体投标的，视同接受。
11. 以联合体形式参与投标的，其价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。
12. **资格证明文件**
13. 投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。
14. 资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。
15. 资格证明文件内容详见第四章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。
16. **如采购人组织项目资格预审的，集中采购机构将拒绝未通过资格预审投标人的投标**。
17. **投标保证金**
18. 本项目不收取投标保证金，详见本章“投标须知前附表”中的说明。
19. **投标有效期**
20. 投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照**无效投标处理。**
21. 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，集中采购机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。投标人可拒绝集中采购机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容。
22. **投标文件的数量和签署**
23. 投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件。
24. **投标文件（PDF格式）**

19.2.1投标文件不区分正、副本。投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件应盖章或法定代表人签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），否则按照**无效投标处理**。电子印章与实物印章具有同等法律效力。

19.2.2投标人应首先编制Word格式投标文件，最后通过集中采购机构电子采购平台的文件签章菜单的标书签章功能转换为PDF格式（对于页数较多的投标文件，转换完成后应自行检查总页数是否正确是否存在丢失页数情况或者自行使用其他PDF转换工具转换），之后通过签章功能在PDF文件上加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的PDF文件即为最终的投标文件，投标人可使用投标须知前附表推荐的PDF软件自行确认加盖了电子印章的PDF文件是否可以正常打开。

1. **投标数据文件（Excel格式）**

19.3.1投标人将填写完毕的数据文件，通过集中采购机构电子采购平台的文件签章菜单的数据签章功能加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件。

1. **投标文件递交**
	1. 投标人应在本章“投标须知前附表”中规定的时间前网上递交投标文件（投标文件PDF格式、投标数据文件Excel格式）。投标人应充分评估集中同时投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，投标是否成功以集中采购机构电子采购平台的具体显示为准**，**系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，**集中采购机构拒收逾期递交的投标文件**。
	2. 集中采购机构电子采购平台收到投标文件后，将向投标人出具签收回执。
	3. 投标人应将在集中采购机构电子采购平台上递交的未加密的投标文件谨慎保存以便启动应急开标程序时使用。
2. **投标文件的修改和撤回**
	1. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。
	2. 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件。

## 开标与评标

1. **开标**
	1. 集中采购机构在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。**递交投标文件截止时间前，**投标人应登录集中采购机构电子采购平台**完成项目签到**。递交投标文件截止时间后，工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间（无特殊情况**30分钟内**）到后工作人员启动停止解密指令。停止解密后电子采购平台将自动提取各投标人投标文件中的相关数据并进行公开报价。
	2. 开标过程由集中采购机构电子采购平台自动记录，公开报价后形成开标一览表并由各投标人代表和相关工作人员签字或盖章确认，远程参加开标或到现场参加开标的投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑义。
	3. 投标人可远程参加开标或到集中采购机构现场参加开标。现场参加开标应携带CA锁和笔记本电脑（操作系统：Windows 7及以上版本），以便线上进行开标操作。远程开标操作包含：解密、公开报价确认。投标人可加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以代替授权代表进行签字。
	4. 投标人若忘记或输入密码错误（5次输入机会）的、**未能按时完成解密的**、其投标文件填写或盖章不规范等导致系统无法解析的、上传的投标文件为损坏的、无法正常打开投标文件（以本章“投标须知前附表”推荐的pdf软件判定为准）的，其投标将被视为**无效投标**。
	5. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、集中采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应提出询问或者回避申请。采购人、集中采购机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。
	6. **应急开标程序**

22.6.1电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，可启动应急开标程序：

1）平台系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

22.6.2可采取的应急措施包括：

1）对未在平台系统中开标的可暂停开标；

 2）对已在平台系统中开标的应立即停止；

 3）等待系统恢复正常后再组织进行开标。

 4）对解密环节出错（因平台系统故障原因导致）的投标人，通过平台系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上递交的电子投标文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照招标文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人按**无效投标处理。**

5）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在采购人代表的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件递交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件递交的投标文件为准，对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的投标人其投标按**无效投标处理。**

22.6.3电子邮件递交规定及流程：

1）电子邮件递交规定：

应急开标投标文件接收电子邮箱：qjszfcgzx1@vip.126.com

递交时间：开标后40分钟内；

邮件数量：一封；

邮件主题：项目编号、投标人名称；

邮件内容：附件含项目的所有所投包段，每个包段含已盖章且未加密的投标文件一份，与电子采购平台上递交的为同一文件（可将所有所投包段的文件打包压缩）。

2）电子邮件开标流程：

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；

投标人收到通知后立即通过电子邮件递交投标文件（在非应急开标期间集中采购机构将不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件，导致的后果由投标人自行承担）；

递交截止时间到，工作人员开始下载投标文件并将各投标人报价录入系统；录入完成后形成开标结果并邮件回复各投标人；投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标结果所载内容无疑义；

开标结束。

* 1. 截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。
1. **资格审查**
	1. 公开招标采购项目开标结束后，采购人与集中采购机构依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足3家的，不进行评标。
	2. 资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。
2. **评标方法**
	1. 最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
	2. 综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
	3. 评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。
3. **评标委员会的组成**
	1. 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。
	2. 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
4. **评标程序**
	1. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
		1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
		2. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
		3. 对投标文件进行综合比较和评价；
		4. 确定中标候选人名单或中标人；
		5. 向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
	2. 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。

## 投标人信用信息及查询

1. **信用信息查询渠道及使用规则**
	1. 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))。
	2. 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，集中采购机构**拒绝**其参与政府采购活动。
	3. 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。
	4. 投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站和“中国政府采购网”发布的信息为准。
	5. 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，集中采购机构工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作**无效投标处理**。

## 中标与合同

1. **确定中标人**
	1. 采购人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。
	2. 中标候选人并列的：
2. 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同 的并列，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。
3. 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。
	1. 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。
	2. 中标人确定后，集中采购机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。
	3. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
	4. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
4. **合同授予**

除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。

1. **合同签订**
	1. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
	2. 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
	3. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
	4. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
	5. 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
	6. 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

## 采购信息公告

1. **公告的媒体及规定**
	1. 集中采购机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（中国湖北政府采购网http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）发布。
	2. 集中采购机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为1个工作日。
	3. 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。
	4. 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。

## 质疑及提交

1. **质疑提交**

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向湖北省公共资源交易中心（湖北省政府采购中心）提出质疑。质疑提出方式：（1）登录潜江市政府电子采购平台，点击“我的质疑”→“提出质疑”，然后按操作提示进行操作；（2）线下提交《质疑函》。质疑提出时间以提供书面质疑函记载为准。联系人：李启翱；联系电话：0728-6238550；联系地址：潜江市政府采购中心204室（潜江市章华南路34号）

1. **投标人应知其权益受到损害之日是指：**
2. 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
3. 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
4. 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。
5. **质疑书应当包括下列主要内容：**
6. 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
7. 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
8. 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；
9. 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；
10. 提出质疑的日期；
11. 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；
12. 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。
13. **不予受理的情形**

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，集中采购机构不予受理。

## 相关条文解读

1. 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（《财政部关于<条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号），明确《条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚。
2. 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。
3. 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
4. 根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和集中采购机构允许其分支机构参与投标。

## 适用法律

1. 采购人、集中采购机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。
2. 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《民法典》。

## 招标文件的解释权

1. 招标文件的最终解释权为采购人、集中采购机构所有。

#  项目技术、服务及商务要求

1. **采购清单**

 说明：招标文件中“**★**”标注的技术、服务及商务要求，应满足或优于。**本项目核心产品学生分体台式电脑。本项目核心产品为下一代防火墙。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **内容** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 下一代防火墙 | 网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥1G，并发连接数≥100万，HTTP新建连接数≥2万，规格≥1U，接口≥6千兆电口+2千兆光口SFP。含：安全规制库更新3年，软硬件质保3年。 | 2 | 台 | 三年原厂质保 |
| 2 | 日志审计 | 性能：事件综合处理性能≥2000EPS。硬件规格：标准1U机箱，千兆电口≥6个，2个扩展插槽，1个Console接口， 硬盘≥2T；含：审计授权25个，软硬件质保3年。 | 1 | 台 | 三年原厂质保 |
| 3 | 数据库审计 | 专用硬件平台和安全操作系统，事件处理≥10000条/秒，内置≥4TB磁盘存储空间。标准1U机箱，双电源；接口千兆自≥6个适应电口，1个Console口，支持两个扩展槽位，支持液晶屏。含：软硬件质保3年。 | 1 | 台 | 三年原厂质保 |
| 4 | 终端准入平台 | 网络层吞吐量≥3Gb，应用层吞吐量≥300Mb，带宽性能≥200Mb，支持用户数≥800，每秒新建连接数≥1600，最大并发连接数≥80000，接口≥4千兆电口。含：终端准入授权100，软硬件质保3年。 | 1 | 台 | 三年原厂质保 |
| 5 | 备份一体机 | 规格2U，CPU：1颗Silver 4210R 2.4GHz，内存≥2\*32GB，系统盘≥2\*240GB，接口≥4千兆电口+4万兆光口。服务器缓存盘≥960G，服务器机械硬盘≥48T;含：备份容量授权48T，软硬件质保3年； | 1 | 台 | 三年原厂质保 |
| 6 | 网络版防病毒系统 | 产品控制中心安全策略一体化：支持安全策略模板、一体化配置功能；全网风险可视：统一展示全网终端安全状态、威胁以及趋势信息；终端资产管理：提供终端资产盘点、信息收集、管理维护功能；含：管控中心1套，PC端授权100个，服务器端20套； | 1 | 套 | 三年原厂质保 |
| 7 | 上网行为管理 | 网络层吞吐量≥3Gb，应用层吞吐量≥300Mb，支持用户数≥800，包转发率≥27Kpps，每秒新建连接数≥1600，最大并发连接数≥80000，接口≥4千兆电口。含：应用识别规则库3年，软硬件质保3年。 | 1 | 台 | 三年原厂质保 |
| 8 | Web应用防火墙 | 网络吞吐量≥800Mbps，应用层处理能力≥300Mbps，网络并发连接数≥40万，HTTP并发≥12万，HTTP新建连接数≥3500/s。标准1U机箱，1TB硬盘，千兆6个10/100/1000M自适应电口，2个千兆SFP插槽，2组bypass，1个Console口，2个USB口。Web安全保护8个站点。含：安全规制库更新3年，软硬件质保3年。 | 1 | 台 | 三年原厂质保 |
| 9 | 安全感知管理平+流量探针 | 网络层吞吐量≥1.5Gbps，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。含：安全规制库更新3年，软硬件质保3年。 | 1 | 台 | 三年原厂质保 |
| 10 | 漏洞扫描 | 1U标准机架设备，冗余电源；千兆电口≥6个，千兆光口≥2个；2个SFP插槽，1个console口和2个USB口，含200个WEB域名、无限IP地址数扫描授权含：软硬件质保3年。 | 1 | 台 | 三年原厂质保 |
| 11 | 综合网管系统 | 有线无线统一网络管理平台，采用SDN组网架构，千兆电口≥3。含：软硬件质保3年。 | 1 | 台 | 三年原厂质保 |
| 12 | 交换机 | 24千兆SFP光口，16个10/100/1000Base-T自适应电口（复用），4个万兆SFP+光口，2个20G QSFP光口；交换容量≥758Gbps/7.58Tbps，包转发率≥432Mpps；含：软硬件质保3年。 | 2 | 台 | 三年原厂质保 |
| 13 | 精密空调 | 总冷量(kW) ≥12.5、上前送风、室内风机1、风量（m3/h）≥2850、加湿量（kg/h）≥4、加热量（kW）≥4、室内机最大尺寸650×550×1850 | 1 | 台 | 三年原厂质保 |
| 14 | 七氟丙烷自动消防系统 | 根据机房要求配置一套七氟炳烷气体消防灭火系统 | 1 | 套 | 三年质保 |
| 15 | 安全集成服务 | 对全局网络系统进行规划、提供详细的项目实施方案、安全设备部署以及机房线路整理等 | 1 | 次 | / |

**二、项目概述及简介**

1. 项目背景：

随着国家信息化发展战略的不断推进，信息资源已经成为代表国家综合国力的战略资源。信息资源的保护、信息化进程的健康发展是关乎国家安危、民族兴旺的大事。信息安全是保障国家主权、政治、经济、国防、社会安全和公民合法权益的重要保证。《中华人民共和国网络安全法》于2017年6月1日起施行。国家实行网络安全等级保护制度，网络安全等级保护制度是提高信息安全保障能力和水平，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进信息化设计健康发展的一项基本制度，是开展信息安全保护工作的有效办法，是信息安全保护工作的发展方向。实行信息安全等级保护制度有利于在信息化设计过程中同步设计信息安全设施，保障信息安全与信息化设计相协调；有利于为信息系统安全设计和管理提供系统性、针对性、可行性的指导和服务，有效控制信息安全设计成本；能够强化和重点保障基础信息网络和关系国家安全、经济命脉、社会稳定等方面的重要系统的安全；能够明确国家、法人和其他组织、公民的信息安全责任，加强信息安全管理。实行信息安全等级保护制度具有重大的现实意义和战略意义，是国家对关键信息基础设施安全保护设计提出的强制性要求。

伴随着信息系统的快速发展，信息系统所面临的安全威胁日益复杂，新的技术应用也带来了新的威胁，用户对信息安全系统的需求与日俱增。从外部环境来看，信息安全已经成为近几年信息化建设的热点话题，如何保障信息系统的安全已经成为国家关注的焦点，随着等保2.0的发布，也对潜江市自然资源和规划局的网络安全提出了新的要求。为了尽快落实国家等级保护制度的相关要求，并进一步提升自身的安全防护能力，潜江市自然资源和规划局将按照统筹资源，重点保护，适度安全的原则，结合各安全域实际情况，按照“层层递进，纵深防御”的思想进行安全防护等级保护建设方案设计。

**2、项目建设目标：**

通过本项目建设，落实国家的信息安全等级保护政策、标准，提升信息系统的安全防御能力，增强系统管理人员的安全意识，提升潜江市自然资源和规划局在信息系统安全管理、维护的层次，保证信息系统的安全稳定运行。

在技术建设上，确立自身信息安全等级保护策略及安全管理基线，通过采取对IT运维人员的安全认证与控制审计措施，实现对其全访问的控制及操作行为的记录审计；通过信息安全管理制度、安全管理机构、安全人员、系统建设及运维等建设完善，建立起信息安全管理体系，提高信息系统整体安全防护的水平，预防安全事件发生，最大限度降低安全问题所带来的损失，降低信息安全管理成本。具体技术方面目标如下：

1）政策与标准合规性保障

信息系统安全保障体系（等级保护）的建设过程及其成果完全依据核心业务信息系统特点、国家政策标准重要指导；最终达到国家信息和信息系统安全保护三级要求,并通过《信息系统安全等级保护基本要求》(以下简称《基本要求》)测评。

2）构建适度安全保障体系

确保信息系统在存储、传输和使用过程中安全，确保核心业务系统持续、稳定的运行，确保重要业务操作行为可审计，抵御恶意攻击、恶意代码、病毒等对信息系统攻击与破坏，防止对信息系统资源的非法、非授权访问。

3） 提升安全风险的控制和评价能力，以及监管效率

提升系统事前-->事中-->事后的综合防护能力和风险处置效率；明确包含针对突发事件及敏感时期信息的安全反应和自评估能力；扩展等级保护标准对于行业适用程度和附加收益。

4） 建立整体安全管理体系，丰富应急响应预案，形成安全管理的长效机制

依据等级保护要求，切实满足信息系统管理的实际需要，合理设计管理体系，梳理管理制度，细化操作流程，建立起一套切实可行，满足规范的四级管理体系。同时建立以核心网络、核心业务、核心数据为中心的应急响应预案，确保安全管理在潜江市自然资源和规划局形成一个有方针，有政策，有手段，有检查，可持续改进的体系化模板。

**三、国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范**

采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 标号戒文号 |
| 1 | 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》 | GB 17859 -1999 |
| 2 | 《信息系统安全等级保护基本要求》 | GB/T 22239-2019 |
| 3 | 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 | 中华人民共和国国务院令第147号 |
| 4 | 《计算机病毒防治管理办法》 | 公安部令第51 号 |
| 5 | 《国家通信网互联互通监控中心互联网监测系统技术要求》 | YD/T 2023 2013 |
| 6 | 《计算机软件文档编制规范》 | GB/T8567 |
| 7 | 《计算机软件测试文档编制规范》 | GB/T9386 |

**四、技术服务内容**

**说明：投标人在投标文件《技术服务要求响应、偏离说明表》中应对以下技术服务要求逐条进行响应描述或偏离说明。否则，其投标按照无效投标处理。**

**1、下一代防火墙**

|  |  |
| --- | --- |
| **技术指标** | **指标要求** |
| 设备规格 | 网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥1G，并发连接数≥100万，HTTP新建连接数≥2万，规格≥1U，接口≥6千兆电口+2千兆光口SFP。 |
| 部署方式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
| 路由调度 | 产品支持策略路由负载，支持基于服务、ISP地址、应用、地域等维度进行智能选路，保证关键业务流量通过优质链路转发，支持加权流量、带宽比例、线路优先等负载均衡调度算法。 |
| IPv6 | 产品支持IPv6访问控制策略设置，基于IPv6的IP地址、服务、域名、应用、时间等条件设置访问控制策略。 |
| 访问控制 | 产品支持与国家位置信息结合设置安全策略，识别流量发起的国家或地区的位置信息，根据流量发起的国家或地区的访问位置信息实现对不同区域访问的差异化控制。 |
| 入侵防御 | 产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。 |
| 产品预定义漏洞特征数量不少于7600种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
| ▲产品支持未知威胁检测能力，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“未知威胁检测”的证书或检测报告。（提供相关产品证书或检测报告证明） |
| 防病毒 | 产品支持病毒例外特征设置，根据文件MD5值和文件URL设置病毒白名单，不对白名单进行病毒查杀。 |
| 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。 |
| 账号安全 | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |
| 产品联动 | ▲产品支持与本次采购终端杀毒软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理。支持与态势感知平台联动将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至态势感知平台，并在态势感知平台进行威胁展示。（需提供产品功能截图证明） |
| 策略生命周期管理 | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |
| 资质要求 | ▲要求所投防火墙产品具备IT产品信息安全认证证书EAL4增强级（提供相关证明材料） |
| 要求所投产品具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书（提供相关证明材料） |

**2、日志审计**

|  |  |
| --- | --- |
| **技术指标** | **指标要求** |
| 设备规格 | 性能：事件综合处理性能≥2000EPS。硬件规格：标准1U机箱，千兆电口≥6个，2个扩展插槽，1个Console接口， 硬盘≥2T； |
| 管理范围 | 能够对企业和组织的IT资源中构成业务信息系统的各种网络设备、安全设备、安全系统、主机操作系统、虚拟化、云计算、数据库、中间件以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。 |
| 审计对象 | 支持审计各种网络设备、安全设备、主机操作系统、数据库、中间件、应用系统等 |
| 采集方式 | 支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、Agent代理、WMI、(S)FTP、NetBIOS、文件\文件夹读取、**Kafka**等多种方式完成各种日志的收集功能； |
| 支持对资产IP地址的地理信息进行管理，支持单个IP、IP段设置行政区及经纬度，支持地图显示 |
| 日志归一化 | 支持采集归一化后的日志和保留原始日志，方便用户对关键日志快速定位，和事后取证； |
| 对于原始日志的枚举字段，能够将原始的枚举值映射为系统统一的枚举值（必须提供枚举值映射的可视化编辑界面截图）； |
| ▲日志收集后进行字段和安全等级的归一化处理，系统归一化字段不少于95个字段,并支持动态扩展，扩展数量不限，扩展字段与原始字段具有相同功能，可参与统计分析、关联分析、报表生成等（截图证明）； |
| 日志交互式分析 | 系统具备全文检索的大数据处理能力，能够对事件进行非格式化的文本式处理，可将原始信息进行自动索引，快速搜索分析各类安全事件。系统提供即席查询功能，支持归一化字段及关键字搜索，从海量事件原始信息中获取与关键字匹配或部分匹配的所有事件。系统支持基于正则表达式的检索功能，用户可在搜索栏内输入正则表达式，系统可搜索出原始信息中与正则表达式相匹配的所有事件； |
| ▲采用机器学习对原始日志进行聚类分析，能够对原始日志结构模式进行自动识别(无须范化)，使审计人员清晰了解采集的日志构成（必须提供截图） |
| 日志综合展现 | 仪表板支持自定义创建框架，用户根据需要在框架内添加不同的仪表板组件（数值、折线、面积、柱图、饼图、环状图、地图、组件、URL、文本、图片、列表等），支持组件位置自由摆放，组件大小自由拖曳等。 |
| 用户可根据需要随时调整已创建的仪表板，编辑仪表板展示条件，调整大小和位置、新增组件等；可针对仪表板的任一元素进行下钻，查看原始日志。（必须提供截图） |
| 关联分析 | 必须具备单事件关联和多事件关联，能够针对多个不同类型不同来源的安全事件进行综合关联分析； |
| 支持对关联规则进行监控，了解该规则命中历史情况； |
| 产品资质 | 公安部《计算机信息系统专用产品销售许可证》（提供相关证明材料） |
| 提供至少三项产品相关专利（提供相关证明材料） |
| ▲专用SecOS操作系统，具有《计算机软件著作权登记证书》 |
| ▲厂商具备《FIDO联盟成员》资质；（提供相关证明材料） |

**3、数据库审计**

|  |  |
| --- | --- |
| **技术指标** | **指标要求** |
| 设备规格 | 专用硬件平台和安全操作系统，事件处理≥10000条/秒，内置≥4TB磁盘存储空间。标准1U机箱，双电源；接口千兆自≥6个适应电口，1个Console口，支持两个扩展槽位，支持液晶屏。 |
| 网络环境 | 系统可同时支持IPv4和IPv6的网络环境下数据库的审计。 |
| 部署方式 | 可通过端口镜像（SPAN）或者分流器（TAP）模式旁路部署或Agent插件方式部署。 |
| 审计功能 | ▲支持的数据库：Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、达梦、人大金仓、南大通用Gbase、Caché、REDIS。（提供功能界面截图证明） |
| 支持数据库嵌套、函数、脚本访问以及返回内容等审计；绑定变量：可审计通过隐藏用户名的绑定变量，动静态变量方式访问数据库，如：Varchar、Nvar char、int、short int、tinyint、bigint、float、guid、datetime、datetime2、image、Nvar char等。（提供功能界面截图证明） |
| 支持B/S架构Http应用三层审计，可提取包括应用系统的人员工号（账号）的身份信息，精确定位到人，并可获取XML返回结果。支持C/S架构COM、COM+、DCOM组件的三层审计，可提取应用层工号（账号）的身份信息，精确定位到人；支持框架：tomcat、apache、weblogic、jboss（提供功能界面截图证明） |
| ▲全面支持后关系型数据库Cache的审计，包括terminal、portal、studio、Sqlmanager、MedTrak等工具访问的审计，Portal可审计Sql语句、查询Global变量以及二者的返回内容，Terminal可审计M语句及返回内容，MedTrak可审计工号、操作报表以及二者的返回内容，studio可审计到编译、代码更改等操作，Sqlmanager可审计数据库账号和操作的sql语句。（提供功能界面截图证明） |
| 支持对HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3、NFS协议的审计。 |
| 审计策略 | 审计策略支持18种以上分项响应条件；可支持数据库操作命令（包括select、create等14个命令）；语句长度、语句执行回应、语句执行时间、返回内容、返回行数、数据库名、应用账户、服务器端口、客户端操作系统主机名、客户端操作系统用户名、客户端MAC、客户端IP、客户端端口、客户端进程名、会话ID、关键字、时间（含开始结束日期）等 |
| 支持重复操作的统计规则，一定时间内重复某项操作达到设定的统计次数，则触发审计告警。 |
| 系统管理 | 用户管理支持三权分立，系统提供了审计管理员、系统管理员、安全管理员分权的用户体系。 |
| 资质要求 | 公安部《计算机信息系统专用产品销售许可证》（提供相关证明材料） |
| 具备计算机软件著作权登记证书（提供相关证明材料） |
| ▲厂商具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的《内容分发网络业务(CDN)》证书资质；（提供相关证明材料并加盖厂商公章） |

**4、终端准入系统**

|  |  |
| --- | --- |
| **技术指标** | **指标要求** |
| 设备规格 | 网络层吞吐量≥3Gb，应用层吞吐量≥300Mb，带宽性能≥200Mb，支持用户数≥800，每秒新建连接数≥1600，最大并发连接数≥80000，接口≥4千兆电口。 |
| 终端安全检查 | 支持20款以上主流杀毒软件的运行情况、软件版本、病毒库更新时间检查，对不满足检查要求的终端可重定向页面修复、弹窗提示、限制权限、禁止上网； |
| 补丁检查 | 支持检查终端是否更新Windows重要补丁、指定补丁，对不满足检查要求的终端可弹窗提示； |
| 杀软流量检查 | ▲无需安装客户端，通过流量状况检查10款以上主流杀毒软件的运行情况，对不满足检查要求的终端可重定向页面修复; （需提供产品功能截图证明） |
| 违规外联行为检查 | 支持检查终端是否有PPPoe拨号、是否使用双网卡、是否使用无线网卡、4G网卡，对不满足检查要求的终端强制断网，支持向管理员告警，并弹窗提示用户; |
| 终端ACL管控 | 支持设置终端访问地址白名单和黑名单，写入终端防火墙ACL策略，实现强访问管控;管控规则可离线生效 |
| 外设管控与移动存储审计 | 支持便携设备、存储设备、网络设备、蓝牙设备、摄像头、打印机的使用管控。 |
| U盘精细化管控 | ▲支持对终端上U盘和移动硬盘接入设置可读写、拒绝、可读、告警; （需提供产品功能截图证明） |
| 外设白名单 | 支持允许特定的外设（包括U盘/存储设备）在终端上使用，并提供批量获取硬件ID的工具; |
| 资质要求 | ▲《终端接入控制（一级）安全专用产品销售许可证》（提供相关证明材料） |
| ▲为保证所投产品专业性，要求所投产品具备《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证》证书。（提供证书复印件并加盖厂商公章） |

**5、网络版杀毒软件**

|  |  |
| --- | --- |
| **技术指标** | **指标要求** |
| 产品形态 | 产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付 |
| 支持客户端 | Windows PC 客户端支持：Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/ Windows 11；MAC系统版本支持：MAC 11.0/10.13/10.14/10.15；Windows 服务器客户端支持：Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2016；Linux 服务器客户端支持：CentOS/Ubuntu/Debian/RHEL/SUSE/Red Flag Asianux Server/Oracle Linux； |
| 全网威胁展示 | 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能 |
| 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、WebShell后门数量、高危漏洞及其各自影响的终端数量（需提供产品功能截图证明） |
| ▲支持同时展示跟同品牌下一代防火墙、安全感知平台、上网行为管理，云端SOC平台，SAAS化管理平台、等保合规工具平台的联动状态（需提供产品功能截图证明） |
| 终端配置管理 | 支持全网视角的终端资产统一清点，清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和主机账户，其中操作系统、应用软件和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示 |
| 支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户 |
| 威胁防御 | 支持展示终端检测到的WebShell事件及事件详情，包括：恶意文件名称，威胁等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件类型，文件名，文件Hash值，文件大小，文件创建时间；可配置WebShell实时扫描，一旦发现WebShell文件，可自动隔离或仅上报不隔离。 |
| 基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御 |
| 一键式操作对指定终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果（需提供产品功能截图证明） |
| 资质要求 | 所投网络版杀毒软件提供赛可达实验室产品测试报告（提供相关证明材料） |
| 提供国际权威机构AV-Test出具的测试报告，至少含有两项是满分（提供证书复印件并加盖厂商公章） |
| ▲提供国家计算机病毒应急处理中心计算机病毒防治产品检验实验室出具的检验报告（提供相关证明材料并加盖厂商公章） |

**6、备份一体机**

|  |  |
| --- | --- |
| **技术指标** | **指标要求** |
| 设备规格 | 规格2U，CPU：1颗Silver 4210R 2.4GHz，内存≥2\*32GB，系统盘≥2\*240GB，接口≥4千兆电口+4万兆光口。服务器缓存盘≥960G，服务器机械硬盘≥48T; |
| 备份类型 | 支持Windows、Linux下全量、增量、差异等文件备份方式，支持加密传输，提高传输的安全性； |
| 支持文件备份代理分组功能，提高创建批量文件备份任务的效率； |
| 数据库类型 | 支持Oracle、SQL Server、MySQL、达梦等主流数据库的在线备份，支持全量、增量、差异或日志备份，支持数据库原机或异机恢复； |
| 备份记录 | ▲支持按时间段或指定时间点查询实时备份数据库的详细操作记录，可以精确到数据库SQL语句，提供1秒内5条以上数据库日志查询记录；（提供产品功能截图） |
| 异地备份 | 支持数据副本复制功能，备份系统可以将数据通过复制的方式将本地备份数据传输到远端或异地备份系统中，支持一对一、一对多等方式，并且可以使用异地备份系统直接恢复数据，无需回传； |
| 支持多种链路的备份及恢复，包含但不限于网络传输、LAN-Free、加密传输等方式，针对不同的环境提高备份或恢复的安全及性能；  |
| 备份任务回滚 | 支持配置滚动备份任务，备份时最小可以设置15分钟滚动备份间隔，提高数据备份频率；（提供产品功能截图）  |
| 备份策略 | 支持备份策略组管理功能，策略组可以但不限于对时间、存储、保留策略进行配置，在建立备份或恢复任务时可以直接调取策略组的策略，提高备份及恢复的操作便携度； |
| 虚拟机备份 | ▲虚拟机即时恢复功能：针对VMware vSphere、Citrix XenServer、、H3C CAS/UIS深信服HCI，云轴ZStack、等平台支持快速挂载恢复功能，无论虚拟机磁盘的容量有多大，可以1分钟内将这些平台备份的虚拟机恢复到平台中并运行起来；（提供产品功能截图） |
| 资质要求 | ▲所投产品的生产厂商的软件研发实力具备CMMI L5认证。（提供证书复印件并加盖厂商公章） |
| ▲提供产品销售许可证（提供相关证明材料） |

**7、上网行为管理**

|  |  |
| --- | --- |
| **技术指标** | **指标要求** |
| 设备规格 | 网络层吞吐量≥3Gb，应用层吞吐量≥300Mb，支持用户数≥800，包转发率≥27Kpps，每秒新建连接数≥1600，最大并发连接数≥80000，接口≥4千兆电口。 |
| 部署方式 | 支持网关模式、网桥模式、旁路模式、多主模式等多种部署方式。 |
| 实时监控 | 提供设备实时CPU、内存、磁盘占有率、在线用户数、系统时间、网络接口等信息； |
| ▲1.针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级;2.支持以列表形式展示访问质量差的用户名单;3.支持对单用户进行定向web访问质量检测; （需提供产品功能截图证明） |
| 用户管理 | 支持为用户添加自定义属性（职位、临时项目组、邮件组等），能够根据用户属性自动归类并可以针对用户属性配置上网权限策略、流控策略，审计策略等; |
| 认证方式 | 支持企业微信、MOA、钉钉 这三个平台支持同步组织结构，用户通过企业微信、MOA、钉钉认证上线，本地会创建与认证服务器上对应的用户组，用户会上线到对应创建的组；（需提供产品功能截图证明） |
| ▲支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉，口袋助理，企业微信第三方账号授权认证；（需提供产品功能截图证明） |
| 上网管控 | 设备内置海量预分类的URL地址库，能够针对各种URL类型做识别和分类，同时所有URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制; |
| 1.设备内置应用识别规则库，支持不少于9000条应用规则数，支持不少于6000种的应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率；2.支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；3.支持根据标签选择一类应用做控制；（需提供产品功能截图证明） |
| 支持Teamviewer、向日葵、Anydesk、RDP的远程应用的外发文件审计； |
| 流量管理 | 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义;  |
| 日志管理 | 设备必须支持内置数据中心和独立数据中心； |
| 数据分析应用 | 数据中心可以对上网日志进行大数据分析，并支持多个大数据分析模型，包括全网上网态势分析、办公网上网态势分析、带宽分析、专线质量分析、未关机检测分析、图书馆资源优化，可导出报表;  |
| 资质要求 | ▲中国信息安全认证中心ISCCC《IT产品信息安全产品认证证书》 |
| 产品具备《国家信息安全测评/ 信息技术产品安全测评证书（EAL3级或以上）》证书（提供证书复印件并加盖厂商公章） |
| ▲国家应急中心应急支撑单位CNCERT证书（国家级）（提供相关证明材料并加盖厂商公章） |

**8、web应用防火墙**

|  |  |
| --- | --- |
| **技术指标** | **指标要求** |
| 设备规格 | 网络吞吐量≥800Mbps，应用层处理能力≥300Mbps，网络并发连接数≥40万，HTTP并发≥12万，HTTP新建连接数≥3500/s。标准1U机箱，1TB硬盘，千兆6个10/100/1000M自适应电口，2个千兆SFP插槽，2组bypass，1个Console口，2个USB口。Web安全保护8个站点。 |
| 部署模式 | 产品具备支持旁路流量牵引部署方式，通过BGP路由牵引和SNAT回注方式对流量进行过滤 |
| 自学习系统 | 产品具备自学习系统，无需人工干预，自动获取网站相关信息（请提供相应截图证明） |
| Web安全 | 产品具备内置有标准特征库，并且可以自定义特征，定义检查方向、严重级别、Web攻击特征等信息 |
| 产品具备支持SQL注入、跨站脚本、防爬虫、扫描器、信息泄露、溢出、协议完整性等至少7种知识库展示说明 |
| 产品具备防暴力破解功能，可支持攻击阈值或动态令牌的方式实现暴力破解防护（请提供相应截图证明） |
| 网页防篡改 | 产品具备支持windows、linux的32位与64位操作系统的网页防篡改功能，并提供相应的客户端下载功能 |
| 产品具备网页防篡改客户端与Web应用防火墙实时联动，支持断点检测状态检测机制（请提供相应截图证明） |
| 安全情报 | ▲产品具备支持安全情报中心功能，支持FTP或API方式进行关联（请提供相应截图证明） |
| 产品具备对安全情报中心提供的相关数据运用到产品防护策略中，并提供僵尸网络、扫描器、恶意IP等防护类型 |
| 终端管理 | ▲产品具备移动终端对设备的一键管控功能，提供网站一键下线的终端应急措施（请提供相应截图证明） |
| 资质要求 | 计算机信息系统安全专用产品销售许可证（提供相关证明材料） |
| 国家信息测评中心 EAL 3+级资质（提供相关证明材料） |

**9、态势感知平台+流量探针**

|  |  |
| --- | --- |
| **技术指标** | **指标要求** |
| 设备规格 | 网络层吞吐量≥1.5Gbps，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。 |
| 部署方式 | 旁路部署，支持探针同时接入多个镜像口，每个口相互独立不影响。 |
| 全网安全态势大屏可视 | 简述系统基于审计的流量元数据，利用机器学习、人工智能、威胁情报、沙盒检测、特征分析等方法进行威胁检测的整个过程。同时，能以安全事件视角和服务器/终端视角直观的看清内网安全状况。（需提供产品功能截图证明） |
| 支持大屏展示全网安全事件风险状况，包括安全事件、事件等级分布、安全事件态势、安全事件TOP5、威胁面最大的事件TOP10、事件类型TOP5、风险业务/终端TOP5。（需提供产品功能截图证明） |
| 监控中心 | 支持展示CPU、内存、磁盘利用率进行实时监控，同时支持对核心的资源占用率进行实时分析。（需提供产品功能截图证明） |
| 支持对近期网络安全行业中发生的热点流行事件进行原理介绍及概览展示，通过该功能，快速感知当前网络是否感染热点安全事件。（需提供产品功能截图证明） |
| 告警中心 | 具备失陷(业务和服务器)主机详细分析，包含攻击阶段分布、风险等级趋势、安全事件举证、开放端口等信息。攻击阶段包含存在漏洞、遭受攻击、C&C通信、黑产牟利、内网扫描、内网扩散、盗取数据支持对每个安全事件详细举证分析，包含风险危害、处置建议、专杀工具等 |
| 不区分主机类型，仅以安全事件的视角，展示发生的所有安全事件。将发生的所有安全事件默认按照处置状态，威胁等级，确定性等级，时间这四个字段排序，并结合事件类型、攻击结果、攻击阶段、处置状态、事件统计和事件趋势等进行统计和过滤显示、可设置关注的安全事件，可实时监控发生的安全事件，能复制攻击IP、XFF代理，并能够基于HTTP状态码进行事件筛选。（需提供截图证明并加盖原厂商公章） |
| 分析中心 | 支持对主流挖矿协议、矿池地址识别检测，挖矿病毒下载行为进行检测，挖矿配置文件下载识别等手法，针对主流的挖矿病毒的恶意流量通过智能分析进行聚类并提取相关指纹进行检测支持各大挖矿家族的变种识别。针对挖矿做专项性分析，比如挖矿的币种分布，威胁趋势分析。 |
| ▲支持对隐蔽隧道的告警做专项性分析，比如攻击者利用哪些协议进行隐蔽通信以及威胁趋势分析，将发生的所有安全事件默认按照处置状态，威胁等级，确定性等级，攻击结果、事件类型等维度进行筛选展示，并结合攻击阶段、事件统计和事件趋势等进行统计和显示、可实时监控发生的安全事件。（需提供产品功能截图证明） |
| ▲支持攻击阶段展示安全事件，攻击阶段分为存在漏洞、遭受攻击、C&C通信、黑产牟利、内网探测、内网扩散攻击、盗取数据，将发生的所有安全事件默认按照处置状态，威胁等级，确定性等级，攻击结果、事件类型等维度进行筛选展示，并结合攻击阶段、事件统计和事件趋势等进行统计和显示、可实时监控发生的安全事件，能复制攻击IP、XFF代理，并展示事件域名、http状态码辅助进行事件分析（需提供产品功能截图证明） |
| 资产中心 | 支持检测7类以上常见协议FTP、LADP、MYSQL、POP3、SMTP、TELNET、WEB等的弱密码，支持镜像流量检测业务系统中的弱密码，检测列表包含账号、密码、服务器、所属分析和业务、最近登录源IP、类型、最近发现时间等信息，密码星号显示需超级管理员才可查看，并支持储存数据包内容（需提供产品功能截图证明） |
| 设备联动 | ▲支持与同品牌终端EDR组件联动响应，支持联动EDR对主机下发全盘/快速扫描，且可对发现的威胁文件进行隔离/信任等操作。支持与同品牌防火墙进行联动响应，支持系统下发安全策略到防火墙上，阻断攻击流量。（需提供产品功能截图证明） |
| 资质要求 | ▲所投厂商需为国家信息安全漏洞共享平台CNVD用户组、技术组成员，需同时满足。（提供证书复印件并加盖厂商公章） |
| 为体现所投产品在安全管理和运营方面的可信能力，要求所投产品厂商具备可信云安全运营中心认证。（提供相关证明材料） |

**10、漏洞扫描系统**

|  |  |
| --- | --- |
| **技术指标** | **指标要求** |
| 设备规格 | 1U标准机架设备，冗余电源；千兆电口≥6个，千兆光口≥2个；2个SFP插槽，1个console口和2个USB口，含200个WEB域名、无限IP地址数扫描授权 |
| 双协议栈支持 | 支持IPv4/IPv6双协议栈地址场景漏洞扫描； |
| 系统漏洞扫描能力要求 | 产品漏洞库应涵盖目前的安全漏洞和攻击特征，漏洞库具备至少CVE、CNCVE、CNVD、BUGTRAQ、CNNVD编号； |
| ▲支持扫描系统漏洞数量大于140000种，web漏洞数量大于2200种,数据库大于2500种，CVE漏洞数大于60000（提供截图）； |
| 支持扫描主流操作系统、Web服务器、数据库、网络主机、移动设备、应用及软件的安全漏洞（提供截图）；支持扫描大数据组件的安全漏洞； |
| 允许管理员配置扫描通知，在扫描任务运行开始时向被扫描的资产发送扫描通知（提供截图）； |
| Web漏洞扫描要求 | 扫描对象支持手动输入、批量文件导入及站点组导入，支持填写排除目标（提供截图） |
| ▲支持排除路径名，可自定义无需爬取的URL链接（提供截图）； |
| 支持排除后缀名，可自定义无需爬取的文件后缀名，即引擎爬虫不对如下特定的链接爬取（提供截图）； |
| 口令猜解 | 支持自定义口令猜测时间、猜测频率、猜测次数、最大并发线程数（提供截图）； |
| 报表能力 | 综述报表可展示详细的任务信息，包括任务名称、类型、开始时间、任务耗时、摘要信息等（提供截图）； |
| 报表支持综述报表及主机报表，可自定义安全结论（提供截图）； |
| 资质要求 | 产品具备销售许可证增强级（公安部）； |
| ▲产品具备安全测评认证证书EAL3+ |
| ▲产品具备CNNVD兼容性证书/国家信息安全漏洞库兼容性资质证书 |

**11、综合网管系统**

|  |  |
| --- | --- |
| **技术指标** | **指标要求** |
| 设备规格 | 有线无线统一网络管理平台，采用SDN组网架构，千兆电口≥3。 |
| 资质要求 | 所投交换机需具备工信部颁发的电信设备入网许可证书（提供证书复印件并加盖厂商公章） |

**12、交换机**

|  |  |
| --- | --- |
| **技术指标** | **指标要求** |
| 设备规格 | 24千兆SFP光口，16个10/100/1000Base-T自适应电口（复用），4个万兆SFP+光口，2个20G QSFP光口；交换容量≥758Gbps/7.58Tbps，包转发率≥432Mpps； |
| 资质要求 | 所投交换机需具备工信部颁发的电信设备入网许可证书（提供证书复印件并加盖厂商公章） |

**13、机房物理环境设备**

根据机房要求配置一套七氟炳烷气体消防灭火系统，并部署一台精密空调自动调节温湿度。

**14、安全集成服务**

1.全局网络系统的规划，含IP地址规划、网络架构、网络骨干路由规划、网络架构规划以及后期网络扩展规划，提供详细可靠的整体性网络规划建设方案，经由局信息中心讨论确认后，按照规划方案进行网络部署实施，并提供详细的项目实施方案。

2.结合等级保护相关要求对网络进行安全整改，含内网分区分域、边界访问控制、业务系统漏洞梳理，建立一套监控、响应、处置闭环相应的安全防御体系，保障我局的网络稳定运行，经由局信息中心讨论确认后，按照规划方案进行安全设备部署实施，并提供详细的项目实施方案。

3.本次所有新上设备，安装与布线要求遵照客户的规范进行。

**五、有关商务要求**

**说明：投标人在投标文件《商务要求响应、偏离说明表》中应对以下商务要求逐条进行响应描述或偏离说明。否则，其投标按照无效投标处理。**

**（一）项目建设工期要求**

合同签订后60个日历天内(甲方通知交付时间开始计算)完成交付使用。

**（二）项目安装地点要求**

1.交货时间地点：甲方指定时间及安装地点。

2.交货方式：厂家免费运输、上门安装调试并验收合格。

**（三）报价要求**

投标方应全面充分考虑潜江市自然资源和规划局本次招标采购的项目需求，投标书中应包含实现本项目要求功能的所有产品和服务的全部费用。本项目为“交钥匙”工程，采购人在中标价基础上不再追加任何费用；若因供应商设计失误而导致需在项目实施中增加费用，一切由供应商自行承担。

**（四）付款方式**

1.全部设备到货且财政资金落实后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%，支付方式须是支票或电汇或银行汇票至乙方账户。
 2.项目验收合格（配合甲方，并获得三级等保证书后）且财政资金落实后，甲方向乙方支付合同总金额的40%，支付条件为验收合格后由甲方代表在乙方提供的验收文件签字。支付方式须是支票或电汇或银行汇票至乙方账户。
 3.项目终验合格满一年且财政资金落实后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%，支付方式须是支票或电汇或银行汇票至乙方账户。

**（五）验收要求**

本项目最终是为了满足网络安全等级保护验收，中标供应商所提供的安全产品及技术服务必须满足网络安全等级保护三级2.0要求的相关标准，且最终测评结果必须大于或等于85分。

**（六）售后服务要求**

1.在维护期间，需设置专业服务团队，以确保良好售后服务。在系统出现故障时，需在30分钟内响应，并在1小时到达现场，24小时内解决故障，24小时仍未解决，需及时向采购方报备，并采取应急措施，确保系统正常运行。

2.人员培训：中标人负责为采购人管理人员及关键用户提供免费培训，确保受训人员熟练掌握系统并具备相应传授能力，此外，中标人应在维保期内根据采购人需求每年至少提供两次免费集中培训。

3.影响要求：在部署实施过程中应保证采购方信息系统的正常运行，对系统的正常运行不产生明显影响。在进行有风险的操作前必须明确进行风险提示，并指导采购人做好应急措施。

4.保密管理要求：部署实施前应做好保密教育，和采购人签署保密协议，部署实施中不得复制、删除系统信息和数据，部署实施完成后未经采购人书面许可不得在系统中驻留任何程序。

**（七）质保期**

安全产品硬件提供免费3年质保、软件提供3年免费升级服务。

1. **投标人企业能力及人员有关证书。为本项目评审点**
2. 投标人具有《ISO20000信息技术服务管理体系认证证书》及《ISO27001信息安全管理体系认证证书》；
3. 投标人具有增值电信业务经营许可证；
4. 投标人拟派项目经理有关证书；
5. 投标人拟派技术负责人有关证书；
6. 投标人能提供自有的本地化服务，提供能实现服务的自有服务机构营业执照和自有服务机构房屋产权证明。

# 资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

## 资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人与集中采购机构成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

## 资格审查标准

1. **资格证明文件审查**

**说明：**资格审查内容要求提供的相关证明材料，投标人应对应放入投标文件的“第一部分 资格证明文件”中，否则，**将会导致投标无效**。

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效投标处理：

1. 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：
2. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：
3. 法人
	1. 企业法人（包括合伙企业）：提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
	2. 事业单位法人：提供有效的“事业单位法人证书”。
4. 其他组织
5. 非企业专业服务机构：提供执业许可证等证明文件；
6. 个体工商户：提供有效的“个体工商户营业执照”。
7. 自然人：提供有效的自然人身份证明。（仅限中国公民）
8. 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

应提交“财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的声明函”

1. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：
2. 提供具备足够数量的设施设备的证明材料；
3. 提供具备足够数量的技术人员的证明材料。
4. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明：
5. 应提交“无重大违法记录的声明函”；
6. 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
7. 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。
8. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：
9. 国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，则必须提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料。
10. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动；

应提交“未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它投标人，参加同一合同项下的政府采购活动声明函”

1. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动；

应提交“未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明函”

1. 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：

应提交“未被列入记录名单的声明函”

1. 落实政府采购政策应提供的资料；
2. 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；
3. 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；
4. 资格证明文件应为清晰影印件且加盖单位公章。
5. **确定资格审查合格投标人**
6. 资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成资格审查报告。
7. 资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。
8. 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。
9. 采购人已进行资格预审的，未通过资格预审的投标人集中采购机构**拒绝**其投标。

# 评标方法、程序及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

1. **评标方法**

本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1. **评标程序及标准**

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

### 1、符合性审查

**说明：**符合性审查内容要求提供的相关证明材料，投标人应对应放入投标文件的“第二部分 商务文件”、“第三部分 技术、服务文件”中**，**否则，**将会导致投标无效。**

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照**无效投标处理**：

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内 容** |
|  | 投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的； |
|  | 《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表（含明细）》未提供或不符合招标文件要求的； |
|  | 工期（服务期限）、质保期不符合招标文件要求的； |
|  | 出现两个或两个以上不同报价的； |
|  | 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）； |
|  | 投标报价存在缺项、漏项的； |
|  | 投标有效期不足的； |
|  | 无法定代表人签字（签章）或签字人无法定代表人有效授权的； |
|  | 未按要求提供加盖公章及签字（签章）的； |
|  | 符合招标文件第二章“投标人须知”中39条中规定情形，以分公司形式参与投标的，法定代表人授权书未由总公司法定代表人签字（签章）并加盖公章的； |
|  | 依据财库[2019]9号文的规定，招标文件采购清单中注明“节能产品”的货物，未提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书的； |
|  | 所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（招标文件中注明已办理进口产品审核的除外）； |
|  | 未提供所投货物（工程或服务）的具体参数值或功能表述，或原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的； |
|  | 不满足招标文件第三章“项目技术、服务和商务要求”中“★”号条款要求的； |
|  | 含有采购人不能接受的附加条件的； |
|  | 未按要求提供《符合性审查对照表》、《商务要求响应、偏离说明表》、《商务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《商务评议对照表》和《技术、服务要求响应、偏离说明表》、《技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《技术、服务评议对照表》的； |
|  | 不同投标人使用同一电脑（机器特征值一致：如MAC地址等）或使用同一电子密钥，编制或上传电子投标文件； |
|  | 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。 |

### 2、澄清有关问题

2.1评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.2投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.3.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

2.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

2.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.3.6修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照**无效投标处理**。

2.3.7投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

### 3、综合比较与评价

评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

**3.1商务评议**

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。

**3.2技术、服务评议**

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。

**3.3价格评议**

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。

**3.3.1报价合理性说明：**

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为**无效投标处理。**

评标委员会根据投标人澄清和说明并提交的有关证明材料，判断投标人的投标报价是否合理。投标人证明其报价合理性应提供不限于以下证明材料：

提供该投标人在近三年中已完成一个同类项目（采购内容和合同金额相似度高）的投标报价、分项报价，考虑价格变化因素后，与本次投标报价情况近似，同时应提供项目合同及验收证明材料，表明该投标人已按投标报价及合同约定圆满完成，并未发生投标人原因而增加的费用。

能提供该投标人由于使用经省级及以上行业管理部门确认的新技术、新工艺或先进管理办法，从而降低项目成本的相关材料。

能提供货物采购合同、发票等可信的证据，以证明其采购到的材料、设备单价低于规定的。

能提供其他有关降低该投标人工程成本的分析报告和证据材料。

评标委员会不接受投标人以自有人工和机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价的澄清和说明。

**3.3.2小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：**

3.3.2.1非专门面向中小企业的货物类采购项目，按招标文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给予10**%**的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2.2非专门面向中小企业的工程、服务类采购项目，投标人是小型和微型企业的工程类价格给予**3%**的扣除、服务类价格给予10**%**的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2.3鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额**30%**以上的，可给予联合体6**%**的价格扣除，不重复享受政策。

3.3.2.4监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.3.2.5小型和微型企业应出具《声明函》（附件二、三）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》（附件四）。

**3.4相同品牌处理原则**

3.4.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.4.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在招标文件中标注。

**3.5计分办法**

3.5.1集中采购机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。

3.5.2各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

### 4、推荐中标候选人名单或确定中标人

4.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4.2评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面的评标报告。

4.3中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

4.4评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

1. **评审因素及评分标准**

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　 | 类型 | 描述 | 分数 |
| 价格部分30分 | 价格 | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格**（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）**最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分 | 30 |
| 商务部分15分 | 企业能力 | 投标人具有《ISO20000信息技术服务管理体系认证证书》及《ISO27001信息安全管理体系认证证书》,满足一项得1分，满分共2分，提供证书复印件并加盖投标人公章。 | 2 |
| 投标人具有增值电信业务经营许可证得1分，提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 1 |
| 人员实力 | 投标人拟派项目经理1名，具备以下资质或认证：①通信工程高级工程师；②注册渗透测试工程师CISP-PTE；③高级网络工程师HCIE；④IT服务项目经理ITSS；⑤项目管理PMP。提供以上五类证书扫描件及投标人为其缴纳的社保证明。满足一项得1分，满分共5分，提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 | 5 |
| 投标人拟派技术负责人1名，具备以下资质或认证：①通信工程高级工程师；②高级信息系统项目管理师；③注册信息安全工程师CISE；④高级网络工程师HCIE；⑤项目管理PMP。提供以上五类证书扫描件及投标人为其缴纳的社保证明。满足一项得1分，满分共5分，提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 | 5 |
| 售后服务 | 投标人能提供自有的本地化服务，在接到售后服务要求后在10分钟内响应，1小时到达现场得分2分；2小时内到达现场得1分；须提供能实现以上服务的自有服务机构营业执照和自有服务机构房屋产权证明，其它不得分。 | 2 |
| 技术部分55分 | 技术参数与指标 | 所有投标产品的技术参数，性能及功能完全满足，硬件产品提供产品彩页、软件产品提供功能截图；非▲条款指标不满足标书要求的，每项扣0.5分，▲条款为重要技术指标，不满足标书要求的，每项扣1分，扣完为止。 | 20 |
| 技术设计方案 | 1.投标人方案应体现对采购人网络安全现状的充分了解，能给予贴合实际情况的技术方案。完全满足本项目需求得3分，基本满足本项目需求得2分，一般得1分，未提供不得分。2.是否具有较好售后服务保障体系，培训目标及效果是否能满足系统维护及业务操作需要。完全满足本项目需求得2分，基本满足本项目需求得1分，未提供不得分。 | 5 |
| 下一代防火墙 | 投标人所投防火墙产品符合最新防火墙安全技术要求：1. 为保障防火墙功能的领先性，投标人所投防火墙为第二代防火墙（GA／T 1177-2014）标准的制定单位之一。2.具备勒索软件通信防护功能，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”产品功能检测报告。3. 为保障对用户信息安全的应急服务能力，投标人所投防火墙厂商要求为国家网络安全应急服务支撑单位以上要求均需提供证明材料并加盖厂商公章，满足一项得2分，本项共6分。 | 6 |
| 上网行为管理 | 为保证上网行为管理设备通过安全认证，同时符合安全审计类产品国家标准：1. 为保证软件开发质量，厂商具备CMMI L5认证证书。2.所投本项目产品通过《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证》，同时为国家标准《信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法》的主要起草单位。3.提供所投产品的《计算机信息系统专用产品销售许可证》。以上要求均需提供证明材料并加盖厂商公章，满足一项得2分，本项共6分。 | 6 |
| 网络版杀毒软件 | 为保证在未知病毒和已知病毒的新型变种上具有更强杀伤力，并及时获取系统更新补丁等服务：1. 所投厂商需为国家信息安全漏洞共享平台CNVD用户组、技术组成员，需同时满足。2.提供所投产品的《计算机信息系统专用产品销售许可证》。以上要求均需提供证明材料并加盖厂商公章，满足一项得1.5分，本项共3分。 | 3 |
| Web应用防火墙 | 为保证WEB防火墙产品安全有效、性能稳定、易用性好：1、所投设备厂商近两年应具备国家信息安全漏洞库CNNVD颁发的年度最佳支撑单位证书。 2. 厂商具备《CNCERT/CC网络安全应急服务支撑单位》国家级资质；以上要求均需提供证明材料并加盖厂商公章，满足一项得1.5分，本项共3分。 | 3 |
| 态势感知平台 | 为保证态势感知产品安全有效、性能稳定、易用性好：1.态势感知与流量探针为集成在同一台设备。2.CSA云安全联盟颁发的《CS-CMMI5云安全能力成熟度模型认证证书》。以上要求均需提供证明材料并加盖厂商公章，满足一项得1.5分，本项共3分。 | 3 |
| 日志审计 | 所投日志审计产品厂商具备《信息通信行业企业信用等级评价（运维服务领域）》AAA级资质。提供资质截图证明并加盖厂商公章得3分，否则不得分。 | 3 |
| 数据库审计 | 所投数据库审计产品厂商是“信息安全等级保护关键技术国家工程实验室”参建单位。提供资质截图证明并加盖厂商公章得3分，否则不得分。 | 3 |
| 漏洞扫描 | 为提高运维效率，下发系统漏洞扫描任务时，扫描的目标支持ip、域名、网段、子网的灵活组合配置。提供资质截图证明并加盖厂商公章得3分，否则不得分。 | 3 |

**四、计分办法**

1.政府集中采购机构负责对各评委的总分进行算术复核并汇总。各项统计结果均精确到小数点后两位。

2.各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

# 合同书格式（参考）

（根据《政府采购法》和《民法典》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

**合 同 书**

**项目名称：**

**合同编号：**

**签订日期：**

**签订合同地点：**

本合同由（采购人）（以下简称“甲方”）与（中标人）（以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

**经双方协商，同意按下列条文执行：**

* + - 1. 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。
			2. 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。
			3. 乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。
			4. 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

招标文件（项目编号：　　 　）；

中标的投标文件；

合同书；

合同条款；

集中采购机构发出的中标通知书；

附件；

甲方在招标期间发布的所有补充通知；

乙方在投标期内补充的所有书面文件；

乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

* + - 1. 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。
			2. 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。
			3. 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。
			4. 合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。
			5. 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。
			6. 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。
			7. 合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。
			8. 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲　　方： 乙　　方：

单位名称（盖章）： 单位名称（盖章）：

单位地址： 单位地址：

法人代表授权人(签字)： 法人代表授权人(签字)：

联 系 人： 联 系 人：

电　　话： 电　　话：

传　　真： 传　　真：

邮政编码： 邮政编码：

开户银行： 开户银行：

帐　　号： 帐　　号：

税　　号： 税　　号：

# 投标文件格式（参考）

潜江市政府采购

投 标 文 件

## 第一部分 资格证明文件

项目编号：

项目名称：

招标内容：

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

二0二 年 月

**格式（参考）说明：**

资格证明文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查，与第二部分、第三部分文件页码连续。具体内容应包括但不限于以下内容：

1. 资格证明文件目录**（目录应涵盖下述所有资料）**；
2. 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料；
3. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：
4. **法人**
5. **企业法人（包括合伙企业）：**提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
6. **事业单位法人：**提供有效的“事业单位法人证书”。
7. **其他组织**
8. **非企业专业服务机构：**提供执业许可证等证明文件；
9. **个体工商户：**提供有效的“个体工商户营业执照”。
10. **自然人：**提供有效的自然人身份证明。（仅限中国公民）
11. 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

应提交“财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的**声明函**”。

1. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：
2. 提供具备足够数量的设施设备的证明材料；
3. 提供具备足够数量的技术人员的证明材料。
4. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明：
5. 应提交“无重大违法记录的**声明函**”；
6. 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
7. 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。
8. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：
9. 国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，则必须提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料。
10. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

应提交“未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它投标人，参加同一合同项下的政府采购活动**声明函**”

1. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

应提交“未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的**声明函**”

1. 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

应提交“未被列入记录名单的**声明函**”。

1. 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明材料或者情况说明。

应提交相应声明函或者相应的情况说明。

1. 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。
2. 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

**说明：**1、以上材料提供不实的，按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚；

2、资格证明文件应为清晰影印件且加盖单位公章，否则按照**无效投标处理。**

潜江市政府采购

投 标 文 件

## 第二部分 商务文件

**项目编号：**

**项目名称：**

**招标内容：**

**投标人（盖章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**二0二 年 月**

**格式（参考）说明：**

商务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的商务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

1. 商务文件目录**（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）**；
2. 投标书（附件一）；
3. 中小企业声明函（货物）（附件二）；
4. 中小企业声明函（工程、服务）（附件三）；
5. 残疾人福利性单位声明函（附件四）
6. 开标一览表（附件五）；
7. 投标报价明细表（附件六）；
8. 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表（附件七）；
9. 投标货物、服务清单（附件八）；
10. 法定代表人授权书（附件九）；
11. 关于不存在招标文件第二章“十其他注意事项”中规定禁止情形的书面声明；
12. 投标人的资格声明（附件十）；
13. 项目负责人、技术负责人简历表（附件十一）；
14. 项目班子成员情况表（附件十二）；
15. 投标人类似项目业绩表（附件十三）；
16. 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；
17. 符合性审查对照表（附件十四）；
18. 商务要求响应、偏离说明表（附件十五）；
19. 商务要求“**★**”号条款响应、偏离说明表（附件十六）
20. 商务评议对照表（附件十七）。
21. 投标供应商承诺书（附件二十一）

潜江市政府采购

投 标 文 件

## 第三部分 技术、服务文件

**项目编号：**

**项目名称：**

**招标内容：**

**投标人（盖章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**二〇二　年　月格式（参考）说明：**

技术、服务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术、服务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

1. 技术、服务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；
2. 投标货物（工程或服务）介绍，项目建设（服务）方案；
3. 技术、服务要求响应、偏离说明表（附件十八）；
4. 技术、服务要求“**★**”号条款响应、偏离说明表（附件十九）；
5. 技术、服务评议对照表（附件二十）；
6. 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。

说明：投标文件技术、服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物（工程或服务）是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投货物（工程或服务）对于评分标准的响应程度和优势。

##  投标书

**潜江市政府采购中心：**

依据贵方 （项目名称） 项目（项目编号： ）招标的投标邀请，我方代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表投标人 （投标人全称 ） 提交下述文件。

1. **资格证明文件；**
2. **商务文件；**
3. **技术、服务文件。**
4. **投标数据文件（Excel格式）**

**在此，我方宣布同意如下：**

1．《开标一览表》中规定的应提交和交付的 （包号） 货物（工程或服务）投标总价为（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；

2．按招标文件的约定履行合同责任和义务；

3．已详细审查全部招标文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议；

4．投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共90个日历日；

5．接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定；

6．提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

7．与投标有关的一切正式往来信函请寄：。

投标人：

地 址：

电话/传真：电子邮件：

投标人(公章)：

投标人授权代表（签字）：

日 期：

开户银行：

帐号/行号：

##  ****中小企业声明函（货物）****

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）

日期：

##  ****中小企业声明函（工程、服务）****

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

##  残疾人福利性单位声明函

（适用于货物类项目）

**潜江市政府采购中心：**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

1.本单位授权（投标人） 参加\_（采购人）的\_\_\_ \_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

2.由本单位制造的货物清单见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

3、以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

**制造商（公章）：**

**制造商法定代表人（签字或盖章）：**

**日  期：**

**中小企业划型标准**

| **序号** | **行业** | **大型企业** | **中型企业** | **小型企业** | **微型企业** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **营业收入****(万元)** | **从业人员****(人)** | **总资产****(万元)** | **营业收入****(万元)** | **从业人员****(人)** | **总资产****(万元)** | **营业收入****(万元)** | **从业人员****(人)** | **总资产****(万元)** | **营业收入****(万元)** | **从业人员****(人)** | **总资产****(万元)** |
| **1** | **农、林、牧、渔业** | ≥20000 | 　 | 　 | ≥500 | 　 | 　 | ≥50 | 　 | 　 | ＜50 | 　 | 　 |
| **2** | **工业** | ≥40000 | ≥1000 | 　 | ≥2000 | ≥300 | 　 | ≥300 | ≥20 | 　 | ＜300 | ＜20 | 　 |
| **3** | **建筑业** | ≥80000 | 　 | ≥80000 | ≥6000 | 　 | ≥5000 | ≥300 | 　 | ≥300 | ＜300 | 　 | ＜300 |
| **4** | **批发业** | ≥40000 | ≥200 | 　 | ≥5000 | ≥20 | 　 | ≥1000 | ≥10 | 　 | ＜1000 | ＜5 | 　 |
| **5** | **零售业** | ≥20000 | ≥300 | 　 | ≥500 | ≥50 | 　 | ≥100 | ≥10 | 　 | ＜100 | ＜10 | 　 |
| **6** | **交通运输业** | ≥30000 | ≥1000 | 　 | ≥3000 | ≥300 | 　 | ≥200 | ≥20 | 　 | ＜200 | ＜20 | 　 |
| **7** | **仓储业** | ≥30000 | ≥200 | 　 | ≥1000 | ≥100 | 　 | ≥100 | ≥20 | 　 | ＜100 | ＜20 | 　 |
| **8** | **邮政业** | ≥30000 | ≥1000 | 　 | ≥2000 | ≥300 | 　 | ≥100 | ≥20 | 　 | ＜100 | ＜20 | 　 |
| **9** | **住宿业** | ≥10000 | ≥300 | 　 | ≥2000 | ≥100 | 　 | ≥100 | ≥10 | 　 | ＜100 | ＜10 | 　 |
| **10** | **餐饮业** | ≥10000 | ≥300 | 　 | ≥2000 | ≥100 | 　 | ≥100 | ≥10 | 　 | ＜100 | ＜10 | 　 |
| **11** | **信息传输业** | ≥100000 | ≥2000 | 　 | ≥1000 | ≥100 | 　 | ≥100 | ≥10 | 　 | ＜100 | ＜10 | 　 |
| **12** | **软件和信息技术服务业** | ≥10000 | ≥300 | 　 | ≥1000 | ≥100 | 　 | ≥50 | ≥10 | 　 | ＜50 | ＜10 | 　 |
| **13** | **房地产开发经验** | ≥200000 | 　 | 或,≥10000 | ≥1000 | 　 | 且,≥5000 | ≥100 | 　 | 且,≥2000 | ＜100 | 　 | 或,＜2000 |
| **14** | **物业管理** | ≥5000 | ≥1000 | 　 | ≥1000 | ≥300 | 　 | ≥500 | ≥100 | 　 | ＜500 | ＜100 | 　 |
| **15** | **租赁和商务服务业** | 　 | ≥300 | 或,≥120000 | 　 | ≥100 | 且,≥8000 | 　 | ≥10 | 且,≥100 | 　 | ＜10 | 或,＜100 |
| **16** | **其他未列明行业** | 　 | ≥300 | 　 | 　 | ≥100 | 　 | 　 | ≥10 | 　 | 　 | ＜10 | 　 |

##  开标一览表

**投 标 人：**

**项目名称：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 小写：万元整大写：万仟佰元整 |
| 项目工期（服务期限） | （单位：日历天） |
| 质保期 | （单位：年） |
| 备注 | 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除合计（大写）：万仟佰元整（或以联合体投标的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的%） |

说明：1．所有价格均用人民币表示。

2．价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第12条的要求进行报价。

3．为方便开标时唱标，投标人应另附《开标一览表》一份装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的集中采购机构**拒绝**其投标。

4. 本表应按要求由投标人法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标，将按照**无效投标处理**。

5.“备注”栏适用于投标存在价格扣除情形的；同时满足两种情形的，投标人选择其中一种情形进行填报。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

##

##  投标报价明细表

**投 标 人：**

**项目名称：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号或规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 分项合计 |
|  | 货物1（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物2（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物3（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物4（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物5（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物6（工程或服务） |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。

3．未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

## 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表

**投标人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 制造商名称 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 分项合计 | 投标文件对应的页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．投标人提供的相关证明文件对应页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

##  投标货物（工程或服务）清单

**投 标 人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（工程或服务）名称 | 主要规格、技术参数 | 数量 | 制造厂家/产地及国家 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．此表为货物（工程或服务）清单，投标人应提供所投货物（工程或服务）详细的供货（工程或服务）范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2．各项货物（工程或服务）详细技术规格、参数及要求性能，应另页描述。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

##  法定代表人授权书

**潜江市政府采购中心：**

兹授权同志为我单位参加贵方组织的项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。

被授权代表无转委托权。

**授权单位（公章）：**

**法定代表人（签字或盖章）：**

**签发日期：年月日**

附：

投标人授权代表单位名称：

职务： 性别：

身份证号码：

电话：

|  |
| --- |
| 粘贴被授权人身份证（清晰影印件） |

##  投标人的资格声明

1．名称及基本情况：

（1）投标人：

（2）地址： 邮编：

电话： 传真：

（3）成立或注册日期：

（4）单位性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原 值： 净 值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2．与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产基地地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 员工人数 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

3．投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确，并提供了全部能提供的资料和数据，同意按照集中采购机构要求出示有关证明文件。

**投标人（公章）：**

**法定代表人（签字或盖章）：**

**电 话：**

**传 真：**

**日 期：年月 日**

##  项目负责人、技术负责人简历表

**投标人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事本行业工作年限 |  | 个人专业资质及证书 |  |
| 个人简介 |
|  |
| 类似项目经验 |
| 项目单位 | 项目名称 | 项目内容 | 项目金额 | 项目时间 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

##  项目班子成员情况表

**投标人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 年 龄 | 从事本行业工作年限 | 在本项目中承担的工作 | 个人专业资质证书编号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

说明：投标文件正本未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

##  投标人类似项目业绩表

**投标人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

说明：1．每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

##  符合性审查对照表

**投标人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件符合性审查条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

##  商务要求响应、偏离说明表

**投标人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求、实施要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

## 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表

**投标人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件商务要求“★”号条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中商务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

##  商务评议对照表

**投标人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件商务评分标准 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

##  技术、服务要求响应、偏离说明表

**投标人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件技术、服务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”表格条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

## 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表

**投标人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件技术、服务要求“★”号条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中技术、服务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

##  技术、服务评议对照表

**投标人：**

**项目编号： 所投包号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件技术、服务评分标准 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

**投标人（公章）：**

**投标人授权代表（签字）：**

**投标时间：**

##  投标人信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

行政区划代码：

主管部门：

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位将按照《湖北省社会信用信息管理条例》要求，向社会公示信用信息；

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

七、承诺本单位在信用中国（湖北）网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行采购人管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。自愿按照《湖北省社会信用信息管理条例》规定，违背承诺约定行为作为失信信息，记录到省社会信用信息服务平台，并予公开。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示。

 承诺单位（盖章）：

 法定代表人（负责人）：

 承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

##